LOGNAME=  data.log
ACTION= 1
PROMPT= 1
NCORES=  8

INSET=  eso121-g6.fts
# change output name
OUTSET=  eso121-g6_out_04.fts
OUTCUBUP= 10000000.0

PROGRESSLOG=
TEXTLOG=

BMIN=
BMAJ=
BPA=
RMS=  0.002

NDISKS=  2
NUR= 15
    RADI= +0.00000E+00 +2.00000E+01 +4.00000E+01 +6.00000E+01 +8.00000E+01 +1.00000E+02 +1.20000E+02 +1.40000E+02 +1.60000E+02 +1.80000E+02 +2.00000E+02 +2.20000E+02 +2.40000E+02 +2.60000E+02 +2.80000E+02 
    VROT= +8.89679E+01 +1.33997E+02 +1.30516E+02 +1.34281E+02 +1.36696E+02 +1.36452E+02 +1.36243E+02 +1.32567E+02 +1.30757E+02 +1.26683E+02 +1.22609E+02 +1.23654E+02 +1.24699E+02 +1.20736E+02 +1.16772E+02 
      Z0= +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 
     SBR= +1.93262E-04 +1.74828E-04 +5.52877E-04 +7.46418E-04 +4.97599E-04 +4.20623E-04 +4.16803E-04 +2.31181E-04 +1.55172E-04 +1.15590E-04 +7.60085E-05 +5.04183E-05 +2.48281E-05 +3.92380E-05 +5.36478E-05 
    AZ1W= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
    INCL= +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.80964E+01 +8.66491E+01 +8.48117E+01 +8.29744E+01 +8.12030E+01 +7.94316E+01 +8.47106E+01 +8.99895E+01 +8.11049E+01 +7.22202E+01 
      PA= +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.05861E+01 +3.87601E+01 +3.68532E+01 +3.49463E+01 +3.51864E+01 +3.54265E+01 +3.72379E+01 +3.90493E+01 +4.35130E+01 +4.79767E+01 
    XPOS= +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 
    YPOS= -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 
    VSYS= +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 
  VROT_2= +8.89679E+01 +1.33997E+02 +1.30516E+02 +1.34281E+02 +1.36696E+02 +1.36452E+02 +1.36243E+02 +1.32567E+02 +1.30757E+02 +1.26683E+02 +1.22609E+02 +1.23654E+02 +1.24699E+02 +1.20736E+02 +1.16772E+02 
    Z0_2= +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 +8.10874E+00 
   SBR_2= +2.45172E-04 +2.80279E-04 +7.72319E-04 +4.19164E-04 +4.48607E-04 +4.42253E-04 +3.77082E-04 +3.17361E-04 +9.95486E-05 +4.99136E-05 +2.78650E-07 +2.78650E-07 +2.78650E-07 +2.78650E-07 +2.78650E-07 
  AZ1P_2= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
  AZ1W_2= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
  INCL_2= +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.95437E+01 +8.80964E+01 +8.66491E+01 +8.48117E+01 +8.29744E+01 +8.12030E+01 +7.94316E+01 +8.47106E+01 +8.99895E+01 +8.11049E+01 +7.22202E+01 
    PA_2= +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.24121E+01 +4.05861E+01 +3.87601E+01 +3.68532E+01 +3.49463E+01 +3.51864E+01 +3.54265E+01 +3.72379E+01 +3.90493E+01 +4.35130E+01 +4.79767E+01 
  XPOS_2= +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 +9.18749186E+01 
  YPOS_2= -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 -6.18073243E+01 
  VSYS_2= +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 +1.18844E+03 
 CONDISP= +1.13093E+01 
LTYPE=  2.0
LTYPE_2=

CFLUX=  2e-06
CFLUX_2=
PENALTY=  1.0
WEIGHT=  0
RADSEP=  0.05
INIMODE=
ISEED=  8981

FITMODE=  2
LOOPS=  4
MAXITER=
CALLITE=
SIZE=  4

# enforce now a smooth inclination curve
VARINDX= PA 1 3 2:14:2 PA_2 1 3 2:14:2 INCL 1 3 2:14:2 13 INCL_2 1 3 2:14:2 13 VROT 10:14:2 VROT_2 10:14:2 SBR 10:14:2 SBR_2 10:14:2
# fit inclination first
VARY=        ! INCL  1:15 INCL_2  1:15, ! SBR 1:15, ! SBR_2 1:15, ! VROT 1 VROT_2 1,  ! VROT 2:15 VROT_2 2:15,! PA 1:15 PA_2 1:15, Z0  1:15 Z0_2  1:15,  XPOS 1:15 XPOS_2 1:15, YPOS 1:15 YPOS_2 1:15, VSYS  1:15  VSYS_2  1:15, CONDISP
PARMAX=                             90           1             1                800                       142                  48                  100                     360                    180                     10000       80
PARMIN=                             72           0             0                  0                       110                  31                    0                       0                   -180                         1        1
MODERATE=                            3           3             3                  3                         3                   3                    3                       3                      3                         3        3
DELSTART=                            2        5E-6          5E-6                  3                         3                   2                    5                   0.005                  0.005                       0.5        2
DELEND=                              1        5E-6          5E-6                  2                         2                   1                    1                   0.001                  0.001                       0.2        1
ITESTART=                           70          70            70                 70                        70                  70                   70                      70                     70                        70       70
ITEEND=                             70          70            70                 70                        70                  70                   70                      70                     70                        70       70
SATDELT=                           0.2        1E-6          1E-6                0.2                       0.2                 0.2                    2                  0.0005                 0.0005                      0.05     0.05
MINDELTA=                         0.05        5E-7          5E-7               0.05                      0.05                0.05                    1                  0.0002                 0.0002                      0.02     0.02

REGPARA=


# change output name
TIRDEF= eso121-g6_out_04.def
TIRSMO=

# Now make a cool cube, view in karma's xray
COOLGAL= eso121-g6_cool.fits
COOLBEAM=  20
# Make the cool cube 4 times sharper
COOLBIN= 4

TILT=
BIGTILT=


# change output name
GR_DEVICE= eso121-g6_04.ps/vcps
GR_PARMS= RADI SBR SBR_2 VROT PA INCL
GR_XMIN=
GR_XMAX=
GR_MR=  5
GR_ML=  5
GR_TXHT=  1
GR_SBHT=  0.5
GR_LGND=  1
GR_SBRP=  0

GR_COL_1=  1
GR_LINES_1=  1
GR_ERRB_1=
GR_YMIN_1=
GR_YMAX_1=

GR_COL_2=  1
GR_LINES_2=  1
GR_ERRB_2=
GR_YMIN_2=
GR_YMAX_2=

GR_COL_3=  1
GR_LINES_3=  1
GR_ERRB_3=
GR_YMIN_3=
GR_YMAX_3=

GR_COL_4=  1
GR_LINES_4=  1
GR_ERRB_4=
GR_YMIN_4=
GR_YMAX_4=

GR_COL_5= 1
GR_LINES_5= 1
GR_ERRB_5=
GR_YMIN_5=
GR_YMAX_5=
