LOGNAME= data.log
NCORES= 8

INSET= eso121-g6 VELO S
BOX= 
Comment= change output name
OUTSET=  eso121-g6_out_02
OUTCUBUP=  10000000.0

PROGRESSLOG= 
TEXTLOG= 

BMIN= 21.94
BMAJ= 28.61
BPA= 14.3
RMS= 0.002

NDISKS= 2
NUR= 11
    RADI= +0.00000E+00 +2.00000E+01 +4.00000E+01 +6.00000E+01 +8.00000E+01 +1.00000E+02 +1.20000E+02 +1.40000E+02 +1.60000E+02 +1.80000E+02 +2.00000E+02 
    VROT= +8.71995E+01 +1.11508E+02 +1.35817E+02 +1.36939E+02 +1.38060E+02 +1.35716E+02 +1.33372E+02 +1.32727E+02 +1.32082E+02 +1.26292E+02 +1.20502E+02 
      Z0= +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00
Comment= changed first two rings 
     SBR= +1E-04 +3E-04 +6.83049E-04 +6.15967E-04 +5.27877E-04 +4.90344E-04 +4.09164E-04 +2.30451E-04 +1.12639E-04 +8.23605E-05 +1.50000E-04 
    AZ1W= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
    INCL= +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.65565E+01 +8.72847E+01 +8.52511E+01 +8.32175E+01 +8.05358E+01 +7.78541E+01 
      PA= +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.05587E+01 +3.88760E+01 +3.68200E+01 +3.47639E+01 +3.62607E+01 +3.77575E+01 
    XPOS= +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 
    YPOS= -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 
    VSYS= +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 
  VROT_2= +8.71995E+01 +1.11508E+02 +1.35817E+02 +1.36939E+02 +1.38060E+02 +1.35716E+02 +1.33372E+02 +1.32727E+02 +1.32082E+02 +1.26292E+02 +1.20502E+02 
    Z0_2= +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 +8.22020E+00 
Comment= changed first two rings, also for the receding side
   SBR_2= +1E-04 +3E-04 +6.83049E-04 +6.15967E-04 +5.27877E-04 +4.90344E-04 +4.09164E-04 +2.30451E-04 +1.12639E-04 +8.23605E-05 +1.50000E-04 
  AZ1P_2= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
  AZ1W_2= +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 +1.80000E+02 
  INCL_2= +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.58284E+01 +8.65565E+01 +8.72847E+01 +8.52511E+01 +8.32175E+01 +8.05358E+01 +7.78541E+01 
    PA_2= +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.22415E+01 +4.05587E+01 +3.88760E+01 +3.68200E+01 +3.47639E+01 +3.62607E+01 +3.77575E+01 
  XPOS_2= +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 +9.18746434E+01 
  YPOS_2= -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 -6.18075348E+01 
  VSYS_2= +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 +1.18821E+03 
 CONDISP= +1.19737E+01 
LTYPE= 2.0
LTYPE_2= 

CFLUX= 2e-06
CFLUX_2= 
PENALTY= 1.0
WEIGHT= 0
RADSEP= 0.05
INIMODE= 
ISEED= 8981

FITMODE= 2
LOOPS= 4
MAXITER= 
CALLITE= 
SIZE= 4

Comment= fit now rotation velocity at full "resolution"
VARINDX= PA 1 3 2:10:2 PA_2 1 3 2:10:2 INCL 1 3 2:10:2 INCL_2 1 3 2:10:2
Comment= fit now surface brightness of two sides independently
VARY=          ! SBR 1:11, ! SBR_2 1:11, ! VROT 1:11 VROT_2 1:11, ! PA 1:11 PA_2 1:11, ! INCL  1:11 INCL_2  1:11, Z0  1:11 Z0_2  1:11,  XPOS 1:11 XPOS_2 1:11, YPOS 1:11 YPOS_2 1:11, VSYS  1:11  VSYS_2  1:11, CONDISP
PARMAX=                 1             1                      800                  360                        180                  100                     360                    180                     10000       80
PARMIN=                 0             0                        0                    0                          0                    0                       0                   -180                         1        1
MODERATE=               3             3                        3                    3                          3                    3                       3                      3                         3        3
DELSTART=            5E-6          5E-6                        3                    2                          2                    5                   0.005                  0.005                       0.5        2
DELEND=              5E-6          5E-6                        2                    1                          1                    1                   0.001                  0.001                       0.2        1
ITESTART=              70            70                       70                   70                         70                   70                      70                     70                        70       70
ITEEND=                70            70                       70                   70                         70                   70                      70                     70                        70       70
SATDELT=             1E-6          1E-6                      0.2                  0.2                        0.2                    2                  0.0005                 0.0005                      0.05     0.05
MINDELTA=            5E-7          5E-7                     0.05                 0.05                       0.05                    1                  0.0002                 0.0002                      0.02     0.02

REGPARA= 


Comment= change output name
TIRDEF= eso121-g6_out_02.def
TIRSMO= 

COOLGAL= 
COOLBEAM= 20

TILT= 
BIGTILT= 


Comment= change output name
GR_DEVICE= eso121-g6_02.ps/vcps
Comment= Plot also surface brightness of receding disk
GR_PARMS= RADI SBR SBR_2 VROT PA INCL
GR_XMIN= 
GR_XMAX= 
GR_MR= 5
GR_ML= 5
GR_TXHT= 1
GR_SBHT= 0.5
GR_LGND= 1
GR_SBRP= 0

GR_COL_1= 1
GR_LINES_1= 1
GR_ERRB_1= 
GR_YMIN_1= 
GR_YMAX_1= 

GR_COL_2= 1
GR_LINES_2= 1
GR_ERRB_2= 
GR_YMIN_2= 
GR_YMAX_2= 

GR_COL_3= 1
GR_LINES_3= 1
GR_ERRB_3= 
GR_YMIN_3= 
GR_YMAX_3= 

GR_COL_4= 1
GR_LINES_4= 1
GR_ERRB_4= 
GR_YMIN_4= 
GR_YMAX_4= 

Comment= we have now one output panel more
GR_COL_5= 1
GR_LINES_5= 1
GR_ERRB_5= 
GR_YMIN_5= 
GR_YMAX_5= 

Comment= produce an output default file with 15 rings
TIRNR= 15
Comment= extend the model in the output default file to 280 arcec in radius
TIRRAD= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
